**Audac LX503 MKII**

Parametry techniczne

|  |  |
| --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr obowiązkowy** |
| 1 | Moc (RMS): 2 x min. 40W, zasilacz wbudowany w jeden z głośników |
| 1 | Konstrukcja: min. 3-drożna (głośnik wysokotonowy min. 1,9 cm, głośnik basowy min. 12 cm) |
| 2 | Wejścia audio: min. 1 x MiniJack, min. 1 x stereo RCA |
| 3 | Regulacja tonów wysokich, tonów niskich i głośności osobnymi trzema manipulatorami |
| 4 | Obudowa z tworzywa w kolorze białym z fabrycznymi uchwytami ściennymi umożliwiającymi ustawienie kąta pochylenia głośników, głośniki przystosowane użytkowania w klasach szkolnych |
| 5 | Gwarancja min. 24 miesiące |
| 6 | Wymagane okablowanie: przedłużacz zasilania (min. 5 metrów) i kabel audio (min. 10 metrów) |